**Слив (дренаж) воды.** Дренажный вход должен находиться в уровень с полом в радиусе 200-300мм от дренажного отверстия изделия, обозначенного на схеме, но не выходить за габариты оборудования

*При этом необходимо учитывать что бы дренажный вход не располагался напротив опорных ножек изделия.*